SPEAKER (AW-S8)

1) 기 능

- 본기기는 통합성과 다양한 적용이 가능한 인클로져 디자인은 전영역을 커버할  수 있으며

견고한 동시에 다이나믹한 사운드를 제공한다. 높은 음압을 재생하면서 동시에 부드러운 고음

과 풍부한 저음의 응답특성을 들려 줄 것 이며, 다양한 라인업을 갖추고 있어 뛰어난 퍼포먼스

를 보장한다.

2) 기 기 특 성

- RMS 파워	: 150W

- MAX 파워	: 300W

- 드라이버	: 8"x1 Bass(V.C 50mm)

1"x1 Tweeter(V.C 44mm)

- 크로스오버	: 2.5KHz

- 지향성	: 90°(H)×50°(V)

- 주파수특성	: 70Hz~20KHz

- 임피던스	: 8Ω

- SPL(1W/m)	: 97dB

- 입력잭	: 2 x 스피콘

- 외형(WxHxD)mm	: 300x440x270

- 중량(Kg)	: 12

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.