SPEAKER (AW-S350)

................................................................................................................................

1) 기     능

-본 기기는 2-WAY 스피커시스템으로 일반적인 RMS 파워의 음질과 비교, 더욱더 강력

한 사운드를 구현 하는 스피커입니다. 또한 컴팩트한 사이즈의 엔클로저 대비, 높은

파워와 풍부한 음량을 제공 할 수 있는 스피커이다.

2) 기기특성

- Power : RMS 350W

- Speaker Unit :

- HF : 1" Throat Compression Driver

- LF : 12" Driver

- SPL(1W/1m) : 98dB

- Frequency Response : 40Hz ~ 20KHz

- Impedance : 8 ohm

- Crossover Frequency : 1.8KHz

- Crossover Slope : 12dB/Oct

- Input Connector : NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V) : 90/60°

- Dimension(WxHxD) : 350 x 606 x 350

- Weight : 19kg