SPEAKERS (AW-S10)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본기기는 통합성과 다양한 적용이 가능한 인클로져 디자인은 전영역을 커버할

수 있으며, 견고한 동시에 다이나믹한 사운드를 제공합니다.

높은 음압을 재생하면서 동시에 부드러운 고음과 풍부한 저음의 응답특성을 들

려 줄것이며, 다양한 라인업을 갖추고 있어 뛰어난 퍼포먼스를 보장합니다.

2) 기기특성

- RMS 파워 : 220W

- MAX 파워 : 440W

- 드라이버 : 10"x1 Bass(V.C 50mm)

1"x1 Tweeter(V.C 44mm)

- 크로스오버 : 2.5KHz

- 지향성 : 90°(H)×50°(V)

- 주파수특성 : 65Hz~20KHz

- 임피던스 : 8Ω

- SPL(1W/m) : 96dB

- 입력잭 : 2 x 스피콘

- 외형(WxHxD)mm : 350x500x320

- 중량(Kg) : 16