JACK FOR PLUG (SNK-1DP)

1) 기 능

- 본 기기는 RGB 커넥터를 벽체에 취부하기 위한 Connection Plate이며 전면에는         RGB 잭을 설치할수 있어야 합니다.

2) 기 기 특 성

- 종류 : 젝판넬

- 재질 : 알루미늄

- 재크수 : 1

- 접속방식 : 매립형

- 커넥터 : RGB

- 크기(가로x세로) : 70 x 115 mm

- 용도 : RGB연결용

* SNK-1DP 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.